2017년 12월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR Process(Nitrogen & Phosphorus Removal Process)

(개선기간 : 2017.5.26.~2018.4.30.)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : A2O 공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic)(혐기/무산소/호기)공정

(개선기간 : 2015.12.16.~2017.12.15.)

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal)

(개선기간 : 2017.6.19.~2017.11.13)

*  공공하수처리시설의 방류수수질기준(하수도법시행규칙 제3조제1항제1호 관련)

구 분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
1일하수처리용량 50㎥이상	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하

*  하수처리장 최종방류수 수질검사 결과

월별	시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
12	남해하수처리시설	16.0	11.0	4.5	13.897	0.304	250
	남악신도시하수	13.6	14.6	7.3	16.167	0.388	1.624
	북항하수처리시설	5.3	12.4	7.5	11.835	0.881	1.239