10. 소각용량 및 인구수 산정근거

10-1. 소각시설의 용량 산정 근거

❍  소각시설 용량은 환경부 「생활폐기물 소각시설 설치·운영지침」에 따라 계획 처리량, 계획 월 변동계수, 소각시설의 가동방식, 연간 가동일수, 기존 시설의 능력 등을 종합적으로 감안하여 결정하였습니다.

❍ 소각처리 대상량은 반입 생활폐기물 186.4톤/일(목포시 171.7, 신안군 14.7) 중 전처리시설에 반입처리되는 111.1톤을 빼고 남은 미처분량 75.3톤에 전처리시설 협잡물량 63.5톤, 순환이용정비사업 선별가연성 폐기물량 20.4톤, 생활폐기물 압축·포장물량 20.5톤, 음식물 잔재물량 5.5톤을 합한 물량인 185.2톤에서 연중 운영일수 315일을 감안하여 1일 220톤 규모로 산정하였습니다.

10-2. 인구수 과다 산정(310,000명)

❍“목포시 생활폐기물 소각시설 설치사업 타당성 조사 보고서”에서 사업규모를 산정하기 위한 인구는 상위계획인 폐기물처리기본계획, 도시기본계획, 환경에너지센터건립 기본계획은 계획시점이 오래전이므로 현재 인구추세와 맞지 않아, 보고서 작성시 예측한 조성법의 인구(2020년 235,054명)을 적용하였습니다.(54page)

❍“2020 목포도시기본계획(2006.11.)”에서 2020년 목포시 인구를 310,000명으로 추정하였습니다.(55page)