‘26년 해빙기 급경사지 안전점검 결과(목포시)

Ⅰ. 점검 개요

□ 기 간 : ‘26. 3. 9. ~ 4. 3.(26일간)

□ 참여 인원 : 총 18명(공무원 15, 민간전문가 3)

□ 대 상 : 목포시 급경사지 74개소

(단위 : 개소)

구 분	계	A등급 (붕괴위험지역)	B등급 (붕괴위험지역)	C등급 (붕괴위험지역)	D등급 (붕괴위험지역)	E등급 (붕괴위험지역)
계	74	0(0)	8(0)	53(2)	11(0)	2(0)
목포시	74	0(0)	8(0)	53(2)	11(0)	2(0)

Ⅱ. 안전점검 결과

□ 총 평

○ 급경사지 74개소 중 72개소 특이사항 없음, 2개소 낙석 방지 보수·보강 필요

○ 전반적으로 양호한 상태로 사면 안전화 상태로 판단되나, 사면 보호 및 낙석 방지 시설 등 주기적 점검 필요

□ 안전점검 실적

○ 안전점검 결과

(단위 : 개소, 건수)

구분		점검대상 (A+B)	점검 결과
			안전(A)	불안전(B)
					지적 현황(C)(건)
계		74	72	2	2
목포시	급경사지 (붕괴위험지역)	74 (2)	72 (1)	2 (1)	2

○ 안전점검 결과 지적 현황

(단위 : 건수)

구분		점검결과
		계 (C=D+E+F+G)	응급처치 (D)	보수‧보강 (E)	정밀조사 (F)	긴급안전조치 (G)
계		2	-	2	-	-
목포시	지적현황(C)	2	-	2	-	-

○ 주요내용

- 급경사지 총 74개소 중 72개소 틀이사항 없음, 2개소 보수·보강 등 정비 필요

- 삼향1지구 낙석방지울타리 훼손부 보수 필요

- 석현지구 낙석방지시설 미설치 구간 하부에 낙석 존치, 낙석방지망 보강 필요

(목포시 동명지구) 특이사항 없음		(목포시 산정5지구) 특이사항 없음

(목포시 산정6지구) 특이사항 없음		(목포시 삼향1지구) 낙석방지울타리 훼손

(목포시 삼향2지구) 특이사항 없음		(목포시 삼향3지구) 특이사항 없음

(목포시 삼향4지구) 특이사항 없음		(목포시 삼향5지구) 특이사항 없음

(목포시 신흥지구) 특이사항 없음		(목포시 옥암1지구) 특이사항 없음

(목포시 옥암2지구) 특이사항 없음		(목포시 옥암3지구) 특이사항 없음

(목포시 용해1지구) 특이사항 없음		(목포시 용해4지구) 특이사항 없음

(목포시 용해5지구) 특이사항 없음		(목포시 유달8지구) 특이사항 없음

(목포시 유달10지구) 특이사항 없음		(목포시 유달12지구) 특이사항 없음

(목포시 유달13지구) 특이사항 없음		(목포시 유달14지구) 특이사항 없음

(목포시 이로1지구) 특이사항 없음		(목포시 이로2지구) 특이사항 없음

(목포시 이로3지구) 특이사항 없음		(목포시 죽교2지구) 특이사항 없음

(목포시 죽교4지구) 특이사항 없음		(목포시 석현지구) 낙석존치

(목포시 상동지구) 특이사항 없음		(목포시 옥암N3지구) 특이사항 없음

(목포시 유달N1지구) 특이사항 없음		(목포시 죽교N2지구) 특이사항 없음

(목포시 대양N3지구) 특이사항 없음		(목포시 대양N4지구) 특이사항 없음

(목포시 대양N5지구) 특이사항 없음		(목포시 대양N6지구) 특이사항 없음

(목포시 옥암N4지구) 특이사항 없음		(목포시 옥암N5지구) 특이사항 없음

(목포시 옥암N6지구) 특이사항 없음		(목포시 유달6지구) 특이사항 없음

(목포시 산정3지구) 특이사항 없음		(목포시 산정2지구) 특이사항 없음

(목포시 연산N1지구) 특이사항 없음		(목포시 백련지구) 특이사항 없음

(목포시 용해2지구) 특이사항 없음		(목포시 용해3지구) 특이사항 없음

(목포시 석현N1지구) 특이사항 없음		(목포시 석현N2지구) 특이사항 없음

(목포시 대양N1지구) 특이사항 없음		(목포시 대양N2지구) 특이사항 없음

(목포시 하당1지구) 특이사항 없음		(목포시 유달4지구) 특이사항 없음

(목포시 유달5지구) 특이사항 없음		(목포시 유달7지구) 특이사항 없음

(목포시 유달2지구) 특이사항 없음		(목포시 유달1지구) 특이사항 없음

(목포시 서산N1지구) 특이사항 없음		(목포시 유달9지구) 특이사항 없음

(목포시 만호2지구) 특이사항 없음		(목포시 목원2지구) 특이사항 없음

(목포시 죽교N1지구) 특이사항 없음		(목포시 죽교3지구) 특이사항 없음

(목포시 죽교1지구) 특이사항 없음		(목포시 산정1지구) 특이사항 없음

(목포시 만호1지구) 비탈면		(목포시 만호1지구) 낙석안내판

(목포시 목원1지구) 옹벽하부		(목포시 목원1지구) 옹벽사진

(목포시 산정4지구) 비탈면(원경)		(목포시 산정4지구) 비탈면(근경)

(목포시 온금1지구) 비탈면하부		(목포시 온금1지구) 비탈면

(목포시 온금2지구) 비탈면하부		(목포시 온금2지구) 안내판

(목포시 용당1지구) 비탈면		(목포시 목원3지구) 비탈면 시설물

(목포시 연산지구) 비탈면		(목포시 연산지구) 비탈면 시설물

(목포시 옥암N1지구) 비탈면		목포시 (옥암N2지구) 비탈면 시설물

(목포시 용당N1지구) 비탈면		(목포시 유달3지구) 비탈면

Ⅲ. 점검결과 안전조치 현황

□ 안전조치 실적

○ 점검결과 ’불안전‘ 급경사지 안전조치 결과

(단위 : 개소, 건)

급경사지(지적건수)
구분	조치 대상(지적건수) (B=H+I)(C=R+S)	완료 (H)(R)	미완료(지적건수) (I)(S)
목포시	2(2)	0(0)	2(2)

○ 지적사항 ’완료’ 조치결과 : 미완료

○ 지적사항 ‘미완료‘ 세부현황

(단위 : 건)

구분	지적 사항에 대한 미완료 세부현황(건)
	계 (S=N+O+P+Q)	응급처치 (N)	보수‧보강계획 (O)	정밀조사 (P)	긴급안전조치 (Q)
계	2	-	2	-	-
목포시	2	-	2	-	-

○ 미완료 건에 대한 조치계획 및 완료 예정일

- 급경사지 1개소(삼향 1지구) 낙석방지울타리 보수사업 완료 예정(2026. 12. 31.)

- 급경사지 1개소(석현지구) 예산확보 및 설시설계 후 정비사업 완료 예정(2027. 12. 31.)

□ 긴급안전조치 명령 이행 현황 : 해당없음   ※ 급경사지법 제17조

□ 점검결과 등 이력관리 방안

○ 급경사지정보시스템에 점검결과 및 조치 결과 입력(총 74개소)

○ 조치 중이거나 예정인 사항은 지속 관리를 통해 체계적 관리 추진